Mariani

ARREDI – RESTAURI

Via degli Artigiani

20824 LAZZATE MB

LAZZATE, 23 giugno 2015

Spett. Parrocchia

S. GIROLAMO

SOMASCA DI VERCURAGO LC

Alla cortese attenzione

Padre Priore

e

Padre Economo

OGGETTO: PREVENTIVO

Come da vostra gradita richiesta, facendo seguito a sopralluogo eseguito da ns. incaricato, con la presente siamo lieti di sottoporvi nostra offerta per la realizzazione di interventi di risanamento conservativo vs. locale (Camera di S. Gerolamo).

MODALITA’ DI INTERVENTO

- **PAVIMENTAZIONE**:

*Pavimentazione in rovere nazionale a doghe 60 x 600 filo dritto ancorata a chiodatura laterale su magatelli annegati a sottofondo.*

Ad una prima analisi generale, lo stato di conservazione si presenta buono. Vengono però riscontrate tracce di azioni di tarli ed insetti xilofagi stagionali in aumento.

Le superfici presentano varie sovrapposizioni di strati di vernici causate da vari trattamenti in sovrapposizione eseguiti nel corso del tempo.

Si provvederà con intervento di pulitura (previo distacco improprie zoccolature perimetrali) con appositi sverniciatori, spazzolatura per apertura poro legno, successivi trattamenti a più passaggi al fine di debellare parassiti presenti.

Se necessario, ripristino tonalità cromatica con mordenzatura all’acqua, passaggi con impregnanti trasparenti, apposita ceratura con visione opaca.

Nuova zoccolatura avente forme e tonalità come precedente ma realizzata con materiale idoneo.

**TOT. EURO 3.780,00**

- **SOFFITTO**

*Controsoffitto con travi portanti a cassettone di grosse dimensioni e assito trasversale.*

Vista l’impossibilità di accedere al sottotetto rimane ad oggi impossibile valutare la staticità delle parti in legno le quali, ad una prima analisi dall’interno della stanza, risulterebbero però in buono stato.

Le superfici presentano varie sovrapposizioni di strati di vernici causate da vari trattamenti in sovrapposizione eseguiti nel corso del tempo.

Si provvederà con intervento di pulitura, con appositi sverniciatori, spazzolatura per apertura poro legno, successivi trattamenti a più passaggi, al fine di debellare parassiti presenti.

Se necessario, ripristino tonalità cromatica con mordenzatura all’acqua, passaggi con impregnanti trasparenti, apposita ceratura con visione opaca.

**TOT. EURO 2.300,00**

Quanto sopra descritto e le modalità di intervento riportate potrebbero essere oggetto di variazione una volta effettuati appositi riscontri tecnici di laboratorio su materiali.

Esclusi dalla presente offerta tutti gli eventuali costi inerenti pratiche e relazioni tecniche per presentazione progetto a Sovraintendenza.

Tutti prezzi si intendono IVA esclusa.

Il nostro ufficio rimane a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

*Mariani*

Tel.: 02/963228102

Fax.: 02/96729740